FRITZ!Box: | AVM FRITZ!Box 7490
CD-Version: vom: | 6.00 07.03.2016

# AVM FRITZ!Box 7490

Highspeed DSL für alle Ihre PCs

HINWEIS | Diese Datei enthält aktuelle Informationen zu FRITZ!Box 7490. Für grundlegende Informationen zu den Bestandteilen von FRITZ!Box 7490 ziehen Sie bitte die Dokumentation zu Rate. Ergänzend zur gedruckten Kurzanleitung finden Sie ein ausführliches Benutzerhandbuch auf dieser CD im Ordner "Dokumentation".

## Allgemeine Hinweise zur FRITZ!Box 7490

FRITZ!Box 7490 vereinigt einen kabellosen DSL-Modem/Router mit einer VoIP/PSTN-Telefonanlage. Das DSL-Modem unterstützt VDSL2, ADSL2+ und ADSL. Der Festnetzanschluss der FRITZ!Box 7490 kann wahlweise am analogen Telefonanschluss oder am ISDN erfolgen.

Zwei analoge Telefonendgeräte, acht ISDN-Endgeräte und bis zu sechs DECT-Telefon-Handgeräte werden durch FRITZ!Box 7490 mit Internet und Festnetz verbunden. Unabhängig von der Art des Festnetzanschlusses stehen so alle wesentlichen Leistungsmerkmale an den DECT-, analogen und ISDN-Telefonen zur Verfügung.

FRITZ!Box 7490 verfügt über Wireless LAN (WLAN) 802.11ac, abwärtskompatibel mit 802.11n/g/b/a und funkt auf 2 Funkbändern gleichzeitig. Weiterhin stehen vier Ethernetschnittstellen in Gigabit-Technologie für den Anschluss von Computern oder netzwerkfähigen Geräten zur Verfügung. Zusätzlich bietet FRITZ!Box 7490 zwei eingebaute USB-Host-Controller (USB 3.0) für den Anschluss von USB-Zubehör wie Festplatten, Druckern und UMTS/HSPA-Modems.

Alle FRITZ!Box Produkte schützen die angeschlossenen Computer durch eine eingebaute Firewall vor Angriffen und unberechtigten Zugriffen aus dem Internet.

## Telefonieren mit der FRITZ!Box 7490

FRITZ!Box 7490 ist einen Internet-Telefonanlage, die den Anschluss von analogen, ISDN- und DECT-Telefonen ermöglicht. Mit allen angeschlossenen Telefonen kann über das Festnetz oder das Internet telefoniert werden. Die FRITZ!Box 7490 verfügt über eine Vielzahl von Telefonanlagen-Funktionen, wie Rufumleitung, internes Rufen, 3er-Konferenz.

Hinweis für Benutzer von ISDN-Telefonen: Unter Umständen müssen die neuen Internet-Telefonnummern noch als MSN in die ISDN-Telefone eingetragen werden, um mit diesen Telefonen über das Internet telefonieren zu können.

## Ergänzung zur Dokumentation und aktuelle Software

Aktuelle Informationen und Treiber zu FRITZ!Box 7490 finden Sie im Internet auf unseren Service-Portalen.

Das Service-Portal für FRITZ!Box 7490 erreichen Sie unter der folgenden Adresse:

http://www.avm.de/Serviceportale

Viel Spaß mit FRITZ!Box 7490 wünscht Ihre AVM Berlin.

______________________________________________________________________

AVM Berlin, März 2016

http://www.avm.de

______________________________________________________________________

Hinweise zum Urheberrecht

© AVM Vertriebs GmbH 2006-2016 Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme sind urheberrechtlich geschützt. Details der zugrunde liegenden Lizenzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Datei license.txt auf dieser CD.

Das vorliegende AVM-Produkt enthält Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter AVM-proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt" auf der mitgelieferten CD. Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de.
AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software dieses AVM-Produkts zu nutzen, welche ausschließlich im Object Code Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf die Software insbesondere weder
- vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden

SST 16/03