WLAN-Gerät über WEP verbinden

Sie haben mit Hilfe des Installationsassistenten die
angeschlossen und eingerichtet.
Damit Ihr WLAN-Gerät und die
miteinander verbunden werden können, muss auf beiden Geräten das gleiche Verschlüsselungsverfahren eingestellt werden.

## Die Verschlüsselung auf WEP umstellen

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der
   , falls diese nicht bereits geöffnet ist. Zum Öffnen der Benutzeroberfläche geben Sie in Ihrem Internetbrowser "fritz.box" in das Adressfeld ein.
2. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche der
   den Bereich "Einstellungen / WLAN / Sicherheit" aus.
3. Wählen Sie die Option "WEP-Verschlüsselung aktivieren".
4. Stellen Sie sicher, dass im Feld "WEP-Schlüssellänge" der Wert "128 Bit" steht.
5. Geben Sie im Feld "WLAN-Netzwerkschlüssel" ein Wort ein, das aus exakt 13 Zeichen besteht. Sie dürfen Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern verwenden. Das Wort, das Sie hier eingeben, ist der WLAN-Netzwerkschlüssel im ASCII-Format.
6. Klicken Sie auf "Schlüssel generieren". Der WLAN-Netzwerkschlüssel wird in das hexadezimale Format umgerechnet und in dem "WEP-Schlüssel"-Feld angezeigt, das gerade ausgewählt ist.
7. Klicken Sie "übernehmen".
8. Eine Übersicht der WLAN-Sicherheitseinstellungen wird angezeigt. Drucken Sie diese Seite aus.

## Kabel abziehen

## WLAN-Gerät einrichten und Verbindung aufbauen

Um eine WLAN-Verbindung zur
aufzubauen, können Sie entweder die im Betriebssystem vorhandene WLAN-Software oder die vom Hersteller des WLAN-Geräts mitgelieferte WLAN-Software verwenden.

WLAN-Verbindung mit den WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP aufbauen

1. Öffnen Sie über das Startmenü von Windows XP die "Systemsteuerung" und klicken Sie doppelt auf die Kategorie "Netzwerk- und Internetverbindungen".
2. Klicken Sie im Fenster "Netzwerk- und Internetverbindungen" doppelt auf das Systemsteuerungssymbol "Netzwerkverbindungen".
3. Markieren Sie im Fenster "Netzwerkverbindungen" den Eintrag "Drahtlose Netzwerkverbindung" und öffnen Sie über das Kontextmenü das Fenster "Eigenschaften".
4. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Drahtlose Netzwerke" die Einstellung "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" und klicken Sie dann im Bereich "Verfügbare Netzwerke" auf die Schaltfläche "Aktualisieren".
   Das System sucht nun die Umgebung nach drahtlosen Netzwerken ab. Jedes gefundene Netzwerk wird in die Liste im Bereich "Verfügbare Netzwerke" eingetragen.
5. Markieren Sie in der Liste den Eintrag "
   " und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren".
   Das Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften" wird geöffnet.
6. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Zuordnung" die Einstellung "Datenverschlüsselung (WEP aktiviert)". Die Einstellung "Netzwerkauthentifizierung (gemeinsamer Modus)" darf nicht aktiviert sein.
7. Geben Sie im Feld "Netzwerkschlüssel" den WLAN-Netzwerkschlüssel ein, den Sie den Aufklebern auf der Geräteunterseite der
   und der CD-Hülle entnehmen. Geben Sie den Netzwerkschlüssel im ASCII-Format ein. Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Einstellung "Schlüssel wird automatisch bereitgestellt".
8. Wiederholen Sie die Eingabe im Feld "Netzwerkschlüssel bestätigen".
9. Schließen Sie das Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften" mit "OK".
10. Schließen Sie das Fenster "Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung" mit "OK".
    Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

WLAN-Verbindung mit der vom Hersteller mitgelieferten WLAN-Software aufbauen

Nicht alle Einstellungen, die im Folgenden beschrieben werden, kommen bei jedem Hersteller in der Benutzeroberfläche der mitgelieferten WLAN-Software vor. Es gibt Einstellungen, die bei einigen Herstellern automatisch gesetzt werden.

1. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche der WLAN-Software die SSID (das Funknetz) "
   " aus.
2. Stellen Sie als Netzwerkmodus "Infrastruktur" ein.
3. Wählen Sie als Verschlüsselung "128 Bit" oder "WEP 128 Bit".
4. Stellen Sie als Typ für die Verschlüsselung oder die Anmeldung "Open Key" ein.
5. Geben Sie nun den Netzwerkschlüssel ein, den Sie in der
   eingetragen haben. Den Netzwerkschlüssel finden Sie in der ausgedruckten übersicht der WLAN-Sicherheitseinstellungen. Achten Sie darauf, ob die Schlüsselangabe im ASCII- oder im hexadezimalen Format erwartet wird.
   Falls Sie die Wahl haben, den Schlüssel im ASCII- oder im hexadezimalen Format anzugeben, dann sollten Sie das ASCII-Format wählen.
6. Achten Sie darauf, dass "Schlüssel 1" als Standardschlüssel ausgewählt ist.
7. Bestätigen Sie Ihre Angaben über die in der Benutzeroberfläche dafür vorgesehene Schaltfläche (zum Beispiel "OK", "Senden", "Absenden" oder "Verbinden").