IP-Einstellungen fehlerhaft (#04)

Dem Gerät, das mit der FRITZ!Box verbunden werden soll, ist eine feste IP-Adresse oder eine feste DNS-Serveradresse zugewiesen. Mit dieser Einstellung kann keine Verbindung zur FRITZ!Box aufgebaut werden. In den Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP) müssen die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" für den entsprechenden Netzwerkadapter aktiviert werden.

| Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellung ändern", um die TCP/IP-Eigenschaften des Netzwerkadapters automatisch anzupassen.
| Wenn Sie die Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt manuell vornehmen möchten, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellung beibehalten".
| Wenn Sie die IP-Einstellungen des Netzwerkadapters nicht ändern wollen, dann wählen Sie die Schaltfläche "Prüfung überspringen". Mit diesen Einstellungen kann keine Verbindung zur FRITZ!Box aufgebaut werden.